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Beleuchtungsabschottung für Einbauleuchten
ES EI30
Beleuchtungsabschottung für EI30 Gipskarton-Unterdeckenkonstruktionen.
Raum- und schachtseitig geprüft nach ÖNORM EN 1366 Teil 3, EN 1364 Teil 1, EN 1364 Teil 2 sowie EN 1363 Teil 1 und EI30(o↔i) klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501 Teil 2.

Die Beleuchtungsabschottung dient zur brandschutztechnischen Abschottung von elektrischen Einbauleuchten. Der Aufbau des Gehäuses ist entsprechend dem Deckentyp und der Deckenstärke angepasst. Das Einbaugehäuse beinhaltet einen übergreifenden Einbaurahmen zur einfachen und sicheren Montage. Die Kabeldurchführung ist seitlich angeordnet und wird mittels Dämmschichtbildner, der im Brandfall ab ca. 150 Grad C expandiert, gesichert. Für den Einbau in EI30 Gipskarton-Unterdeckenkonstruktionen (Beplankungen 2 x 12,5mm), ohne oder mit Mineralwolle. Die Montage erfolgt umlaufend am Rahmen der Beleuchtungsabschottung mit Schnellbauschrauben. Durch die Beleuchtungsabschottung ist keine Beeinträchtigung des Schalldämmverhaltens des Trennbauteils zu erwarten.

A+	Beleuchtungsabschottung ES/EI30	Stk 
Angebotenes Erzeugnis:....
2
image1.png
AUSSCHREIBUNGSTEXT

www.airfiretech.at




